充电桩接口说明

#### 数据接口说明

数据接口使用《TCEC 102-2016电动汽车充换电服务信息交换》协议，协议文档见附件。

所有数据传输接口均采用HTTP(S)接口。

1. http(s)://[域名] /evcs/v[版本号]/[接口名称]
2. 接口地址：218.3.247.227
3. 版本号：1
4. 接口名称：见下文

#### 接口名称

1. query\_token：平台认证，获取token
2. query\_stations\_info：查询充电站信息
3. notification\_stationStatus：设备状态变化推送
4. notification\_start\_charge\_result：推送启动充电结果
5. notification\_equip\_charge\_status：推送充电状态
6. notification\_stop\_charge\_result：推送停止充电结果
7. notification\_charge\_order\_info：推送充电订单信息
8. check\_charge\_orders：推送订单对账信息

#### 详情见官方文档